|  |  |
| --- | --- |
| Höhe Fahrerschutzdach | 1,95 m |
| Gesamte Breite | 1,40 m |
| Betriebsgewicht | 2,4 t |
| Gesamte Länge | 4,11 m |
| Ladehöhe mit Gabel | 2,36 m |
| Ausschutthöhe | 1,70 m |
| Eigengewicht | 2,25 t |
| Hubkraft | 1,9 t |
| Schaufelinhalt | 0,4 m³ |